Sitio Web de Héctor E. Medellín Anaya

## Vista en tres dimensiones La generación de la vista en tres dimensiones consta de los siguientes pasos Especificación del tipo de proyección: perspectiva y ortogonal paralela. Especificación de los parámetros de visualización: posición del ojo del observador y ubicación del plano de proyección. Recorte en tres dimensiones: definición del volumen de vista canónico y recorte de los elementos fuera de este volumen. Proyección y presentación: transformación de ventana a puerto de visión. El plano de vista se define mediante el punto de referencia de vista (VRP, view reference point) y una normal al plano llamada normal al plano de vista (VPN, view plane normal). Estos se definen en el sistemas de coordenadas de referencia de vista (VRC, viewing-reference-coordinates). El origen del VRC es el VPR. Un eje del VRC es VNP y se denomina n. El vector de vista arriba (VUP, view-up vector) determina el eje v del plano de vista. El eje u se define de tal manera que u, v y n forman un sistema de mano derecha. El centro de la ventana CW, lo determina los valores mínimos y máximos de u y v. El punto de referencia de proyección (PRP) define el centro de proyección y la dirección de proyección (DOP). Se especifica en el sistema VRC. El volumen de vista limita la porción del mundo que se recortará y proyectará sobre el plano de vista. El plano de recorte anterior y el plano de recorte posterior definen el volumen finito que se proyectará. Estos se definen por la distancia al plano anterior F y la distancia al plano posterior B. El siguiente applet dibuja un objeto en tres dimensiones representado como un conjunto de aristas (armazón de alambre). Puede especificar todos los parámetros necesarios para obtener una vista en 3D en proyección pararalela o en perspectiva. Al cargar el applet se muestra una imagen de una casa tomada del libro de Foley con parámetros predefinidos. Modifique los parámetros y presione "Redibujar" para obtener otras vistas. Si desea obtener vistas de otra escena, escriba los datos para la otra escena. El formato es: #de puntos x1 y1 z1 x2 y2 z2 ... xn yn zn # de aristas pi1 pj1 pi2 pj2 ... pim pjm Donde (xi, yi, zi) son las coordenadas de cada punto y pik pjk, es la arista k-ésima entre el punto ik y el jk. Al presionar el botón "Iniciar escena", se dibuja la escena definida con los siguientes parámetros: VRP: (0,0,maxZ) VPN: (0,0,1) VUP: (0,1,0) PRP: ((minX+maxX)/2,(minY+maxY)/2,|maxZ-minZ|) F: 0 B: -(maxZ-minZ) umin: minX-1 umax: maxX+1 vmin: minY-1 vmax: maxY+1 Donde minX, maxX, minY, maxY, minZ, maxZ son los valores mínimos y máximos de las coordenadas de los puntos.