Sitio Web de Héctor E. Medellín Anaya

## El resistor El resistor es el elemento de circuito más utilizado en la práctica. Su usos más comunes son la disipación de potencia, generación de calor, limitación de corriente, división de voltaje, etc. El resistor se describe matemáticamente mediante la ley de Ohm. Los resistores se miden por esa razón en unidades llamadas Ohms, generalmente se utiliza el símbolo W para representar los Ohms. En la práctica los valores utilizados se extienden entre algunas décimas de ohm a varios millones de ohms. Para representar el valor de las resistencias se utiliza un código de colores. El código especifica claramente el valor y la precisión con que el elemento fue fabricado. Además de su valor es importante la potencia eléctrica que disipa un resistor. Generalmente el tamaño del elemento determina la potencia máxima permitida. Los valores comunes de potencia son 0.25, 0.5 y 1 W. ### Código de barras de colores En este método se utilizan bandas o barras de colores para especificar su valor. Dependiendo de la precisión o tolerancia se utilizan códigos de 3, 4, 5 o 6 barras. Los más comunes son los de 4 y 5 barras. Los valores codificados se basan en la siguiente tabla:
Color de la banda | Valor de la cifra significativa | Multiplicador | Tolerancia | Coeficiente de temperatura
Negro |  | 0 | 1 |  |
Marrón |  | 1 | 10 | 1% | 100ppm/ºC
Rojo |  | 2 | 100 | 2% | 50ppm/ºC
Naranja |  | 3 | 1 000 |  | 15ppm/ºC
Amarillo |  | 4 | 10 000 |  | 25ppm/ºC
Verde |  | 5 | 100 000 | 0,5% |
Azul |  | 6 | 1 000 000 | 0,25% | 10ppm/ºC
Violeta |  | 7 | 10 000 000 | 0,1% | 5ppm/ºC
Gris |  | 8 | 100 000 000 |  |
Blanco |  | 9 | 1 000 000 000 |  | 1ppm/ºC
Dorado |  |  | 0.1 | 5% |
Plateado |  |  | 0.01 | 10% |
Ninguno |  |  |  | 20%
ref: http://es.wikibooks.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_Comunicaciones/Resistores Si el resistor es de 3 bandas, La primera banda es la más cercana a la orilla. Si el resistor es de 4 o 5 bandas, la banda de tolerancia puede ser plata, oro, café o rojo. Si es oro o plata, el extremo derecho es el correspondiente a esta banda. Si es café o rojo, la banda de tolerancia se encontrará más separada que las restantes. Una vez determinado el lado derecho e izquierdo de la resistencia se leerá de izquierda a derecha. Para 3 o 4 bandas se utilizan las dos primeras bandas para los dígitos significativos, la tercera banda es el factor multiplicador, para las de 4 bandas la última banda es la tolerancia, que puede ser 5% (dorado) o 10% (plateado). Los resistores de 5 bandas utilizan 3 dígitos significativos correspondientes a las tres primeras bandas, la cuarta banda es el factor multiplicador y la quinta es la tolerancia que puede ser 1% (café) o 10% (rojo). Los fabricantes no suministran todos los valores posibles de resistencias, cosa que no sería posible en la práctica. Dado que existe una tolerancia en el valor real del resistor, un resistor de 500 ohms podrá tener un valor real entre 450 y 550 ohms, si su tolerancia es del 10%. Un resistor de 570 ohm podía valer entre 513 y 627, con la misma tolerancia. Como puede verse los valores se traslapan, por tanto un resistor de 550, por ejemplo, puede obtenerse con uno de 500 al 10% o uno de 570 al 10%. Los valores comerciales que se utilizan están definidos por las series siguientes, de acuerdo con la tolerancia
Tolerancia | 20% | 10% | 5% | 2% | 1% | 0.5%
Serie | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192
ref: http://www.wikiciencia.org/electronica/rlc/resistores/index.php Comúnmente se usan la serie E12 para 20% de tolerancia, la serie E24 para 5% y 10% de tolerancia y E96 para 1% y 2% de tolerancia. Los valores de cada serie son los siguientes. E12: 10,12,15,18,22,27,33,39,47,56,68,82 E24: 10,11,12,13,15,16,18,20,22,24,27,30,33,36,39,43,47,51,56,62,68,75,82,91 E96: 100,102,105,107,110,113,115,118,121,124,127,130,133,137,140,143, 147,150,154,158,162,165,169,174,178,182,187,191,196,200,205,210, 215,221,226,232,237,243,249,255,261,267,274,280,287,294,301,309, 316,324,332,340,348,357,365,374,383,392,402,412,422,432,442,453, 464,475,487,499,511,523,536,549,562,576,590,604,619,634,649,665, 681,698,715,732,750,768,787,806,825,845,866,887,909,931,953,976 La siguiente figura muestra vejemplos de resistores de 4 y 5 bandas. El applet siguiente muestra un resistor con código de bandas. Puede elegir el número de bandas mediante el cuadro combinado. La casilla de verificación permite seleccionar entre valores comerciales o valores libres. Para cambiar el color de las barras presione el botón derecho o izquierdo del mouse. Si tiene seleccionado solo valores comerciales, se cambia al siguiente o anterior valor comercial al presionar el mouse sobre cualquiera de las bandas de cifras significativas. Con el derecho se elige un valor inferior y con el izquierdo uno superior. Sobre el resistor se muestran el valor en ohms y bajo el resistor la tolerancia. ### Otros códigos Los resistores también se etiquetan usando combinaciones de números y letras. Se utiliza una letra para la posición de punto y otra para la tolerancia. La primera letra puede ser R (para ohms), K (para kiloohms) y M (para megaohms). La segunda letra puede ser B (0.1%), C (0.25%), D (0.5%), (1%), G (2%), J (5%), K (10%) y M (20%). Ejemplos: 1R0M: 1,0 W ± 20% 4R7J: 4,7 W ± 5% 6K8G: 6,8 k W ± 2% 100K0K: 100 k W ± 10% 4M7F: 4,7 M W 1% ref: http://www.ieslaasuncion.org/fisicaquimica/cocol.htm ### Resistencias de montaje superficial Las resistencias de montaje superficial (SMD) se etiquetan con 3 números si son de 5% de tolerancia. Los dos primeros son las cifras significativas y el tercero es el exponente de la potencia de 10 del multiplicador. Si su valor es menor 100 ohms el tercer dígito es cero, y si es menor de 10 ohms se utiliza la letra R como punto decimal. Las de 1% de tolerancia utilizan 4 dígitos, 3 para las cifras y uno para el exponente. Para los valores pequeños se utiliza la estrategia descrita anteriormente. Ejemplos 473 = 47000 = 47 Kohms 330 = 33 ohms 1R5 = 1.5 ohms 8664 = 8660000 = 8.66 Mohms 4R42 = 4.42 ohm