Sitio Web de Héctor E. Medellín Anaya

### Divisor de voltaje Un divisor de voltaje consta de al menos dos resistencias en serie con una fuente de voltaje. Para dos resistencias el voltaje se divide de acuerdo con V1 = V R1 / (R1 + R2) y V2 = V R2 / (R1 + R2) Este applet consta de un circuito formado por una fuente de voltaje y dos resistencias en serie. Hay tres medidores; dos de voltaje en parelelo con cada resistencia y uno de corriente. Se puede modificar el valor de todas las componented de la red. Con el botón izquierdo del mouse se incrementa el valor de las componentes y con el derecho se disminuye. Esto puede hacerse también con los medidores, los cuales modificarán el valor del máximo de la escala. Arriba de cada medidor se muestra la cantidad medida (voltaje o corriente).Si el medidor marca sobrecarga, dará la lectura del máximo de la escala. En este caso deberá cambiar la escala para obtener la lectura correcta.